-14 -12 -10 -8 -6 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 340

350 360 370 380 400 420

Cost savings (k$) for w=6 design, with current needed for 1.8T

h (cm) b (cm)

150 160 170 180 190 200 210 220