-10 -5 0 5 10 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475

h: magnet yoke half-height change (cm)

Current (A)

Current needed for 1.5T and 1.8T fields