10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 0

20

40

60

80

100

120

140

160

frequency (Hz) input impedence (Ohms)